(footprint "IND_VLS4012ET-4R7M-CA"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.218 -2.9064 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f74611bd-5570-4c7b-88f9-80fc667d1fcf")
		(effects
			(font
				(size 0.64 0.64)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "IND_VLS4012ET-4R7M-CA"
		(at 6.2844 2.9064 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d992f5a6-3024-4839-be2d-dfb5cba1b307")
		(effects
			(font
				(size 0.64 0.64)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "3172b174-2764-42c5-b954-09d3c62f6d08")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "96ad7cc5-606a-47aa-bce6-3e48d0bdd741")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -0.38 -2)
		(end 0.38 -2)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e9228088-bd24-4341-87f3-e38bd71fc39f")
	)
	(fp_line
		(start -0.38 2)
		(end 0.38 2)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "12cc208b-4499-4a23-bf49-c612862973a4")
	)
	(fp_line
		(start -2.25 -2.25)
		(end -2.25 2.25)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "29549f50-ffc4-43e0-8deb-1e3d3196e995")
	)
	(fp_line
		(start -2.25 2.25)
		(end 2.25 2.25)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "df2ca3a1-f46b-45be-b5d6-58a2b5d7a63a")
	)
	(fp_line
		(start 2.25 -2.25)
		(end -2.25 -2.25)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "883fae49-c225-4315-9a68-c624707f8c2a")
	)
	(fp_line
		(start 2.25 2.25)
		(end 2.25 -2.25)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "e3f6c61e-0630-4679-9e7f-ab559106cd0b")
	)
	(fp_line
		(start -2 -2)
		(end -2 2)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "f2a7acf6-144e-4e4e-a5e6-069b5da8a7fd")
	)
	(fp_line
		(start -2 -2)
		(end 2 -2)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "95ac75d2-3503-41e5-b52e-ef0f821f4766")
	)
	(fp_line
		(start -2 2)
		(end 2 2)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "9327541e-9db3-4610-90d9-614b0f1cfd19")
	)
	(fp_line
		(start 2 -2)
		(end 2 2)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6b2e8242-1b0d-44b2-8815-9d15539eb844")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -1.35 0)
		(size 1.3 4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "8b330915-e762-4d37-b520-9d21132a9e7d")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 1.35 0)
		(size 1.3 4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "f66c9ca6-2c32-434a-ab4c-da6a8194f0f6")
	)
	(embedded_fonts no)
	(embedded_files
		(file
			(name "VLS4012ET-4R7M-CA.step")
			(type model)
			(data |KLUv/aA2WgMApBICqk1HZCUAVzQdFzhVgLNPkwbfkH7cVfuiaV+llDKllEptE2F2q/7/FyiEeQfq
[encoded data, 36855 characters]
				Plshaly51nBzXKYOaC9LRn6uUIA28yOqgsQgbfp1bl5vjgU=|
			)
			(checksum "A691AFF315789205528D4DD566AD8BA9")
		)
	)
	(model "kicad-embed://VLS4012ET-4R7M-CA.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
