(footprint "BAT_CR-1220_FCN"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -3.495 -7.695 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6354cc6d-0580-44a3-88db-7015d3aeca38")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "BAT_CR-1220_FCN"
		(at 2.855 7.695 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4e63cf34-6705-4ede-9372-a5a745087d79")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "a3362edb-4c1c-4397-9e01-add7732412fa")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "915edeac-49a8-4a0c-a92b-cc1bc1d6a4e9")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start 8.128 3.302)
		(end 9.398 3.302)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "df01061f-7167-49e4-9122-dc5924315bc9")
	)
	(fp_line
		(start 8.763 2.667)
		(end 8.763 3.937)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "16b2a3c1-78ca-44f5-b23a-d1d9457e9403")
	)
	(fp_circle
		(center 0 0)
		(end 6.3 0)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "355c84e5-ea4e-4453-8468-f9588b3b5651")
	)
	(fp_circle
		(center 0 0)
		(end 6.5 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "923538c3-4a70-41e8-9ab2-9d93f6872c2b")
	)
	(fp_line
		(start 8.128 3.302)
		(end 9.398 3.302)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4ddcd27d-2196-4553-a2f5-1ab2cbbc9093")
	)
	(fp_line
		(start 8.763 2.667)
		(end 8.763 3.937)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c5839464-3347-4026-8a28-f0699a57dc4d")
	)
	(fp_circle
		(center 0 0)
		(end 6.3 0)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a6d09713-4517-43f7-9d4a-432037c353c9")
	)
	(pad "+" smd rect
		(at 8.8 1.625)
		(size 2.5 0.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "d199c2aa-0e93-4f98-8f30-ea98a22a1f42")
	)
	(pad "-" smd rect
		(at 8.8 -1.625)
		(size 2.5 0.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "239c7a4c-dcf9-43c7-a614-89a8bb72450c")
	)
	(embedded_fonts no)
	(embedded_files
		(file
			(name "CR-1220_FCN.step")
			(type model)
			(data |KLUv/aCT5AMAHAUC+tM2VybwdjQdFB7cmOKnMc+nFswWEo0L9fshpZQypVTS/vg/f+Kw+HkeDw4G
[encoded data, 42120 characters]
				kPG5jbyWBytKOf8pB1SazU/kD4urTbXuXdvqGM3orcIeJZUe|
			)
			(checksum "4012C508CE13CE8EDDD035B432F0CF0D")
		)
	)
	(model "kicad-embed://CR-1220_FCN.step"
		(offset
			(xyz 1.905 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -90)
		)
	)
)
