(footprint "OSC_XRCGB24M000F2P29R0"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.084 -1.6032 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e05239c5-0b8c-4b7f-a694-755f3bda2014")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.08)
			)
		)
	)
	(property "Value" "OSC_XRCGB24M000F2P29R0"
		(at 3.3704 1.6032 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "61ba8fb5-b45a-4297-8044-b36868163115")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.08)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "f74b1869-ebdb-4a1b-9796-dd25786cc5b8")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "03adf87d-7665-4b80-8558-131d17a16537")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_circle
		(center -1.35 -1)
		(end -1.25 -1)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "902d01bc-202e-42ea-ad26-7e6f5d2c8303")
	)
	(fp_line
		(start -1.05 -1.25)
		(end 1.05 -1.25)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "3a9168e6-5ad9-47fc-9555-a5fe721e6a12")
	)
	(fp_line
		(start -1.05 1.25)
		(end -1.05 -1.25)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "b582f2cb-d443-4718-a615-912399408f93")
	)
	(fp_line
		(start 1.05 -1.25)
		(end 1.05 1.25)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "a996f183-85ab-4e43-8bae-677884080185")
	)
	(fp_line
		(start 1.05 1.25)
		(end -1.05 1.25)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "9c87b61e-307b-40fc-b8f9-3e22bb291a76")
	)
	(fp_line
		(start -0.8 -1)
		(end 0.8 -1)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "99b9ba1f-11ce-4018-ae85-8e056d176035")
	)
	(fp_line
		(start -0.8 1)
		(end -0.8 -1)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "399ea421-96bc-4218-944d-1772f68ad88c")
	)
	(fp_line
		(start 0.8 -1)
		(end 0.8 1)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c2ae4311-2513-4cb8-a370-c89b059bb891")
	)
	(fp_line
		(start 0.8 1)
		(end -0.8 1)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "f6bb8497-bba4-41ee-95ca-33e11719aa37")
	)
	(fp_circle
		(center -1.35 -1)
		(end -1.25 -1)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "34be7521-4d41-4895-93ed-6f3030c64420")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -0.5 -0.675)
		(size 0.7 0.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "331b596d-8c08-4950-b6b5-1af554f83b0e")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -0.5 0.675)
		(size 0.7 0.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "d6a9d3df-47d7-43a8-aa3a-6246d7952575")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at 0.5 0.675)
		(size 0.7 0.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "619afbdb-83b2-4986-bdf4-bc85136de444")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 0.5 -0.675)
		(size 0.7 0.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "08355c1d-c59c-424d-b499-45f25e568a5e")
	)
	(embedded_fonts no)
	(embedded_files
		(file
			(name "XRCGB24M000F2P29R0.step")
			(type model)
			(data |KLUv/aBcrAUAdBoCOivCRyzQjohSbLodyhOpohKFSSdpJqKGn7/YGgrnrYjs3illefX7CjCGh1Hq
[encoded data, 63504 characters]
				IgM=|
			)
			(checksum "8D2D322BDEDAEBA357E5B5C9DE682DB5")
		)
	)
	(model "kicad-embed://XRCGB24M000F2P29R0.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
