(footprint "782763301"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -1.935 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "324cb6a4-5851-4db0-bf67-cae66ab49bae")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "WE-CBA_1206_W5.2"
		(at 0 1.865 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "3d44b24a-8483-488a-a810-70aaf6f8b7e9")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "3ba697dc-8030-4cdf-a773-c83fb3ec0bc9")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "c671fb76-f4a8-401f-9b1f-9082c8edc4ef")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -1.7 -0.9)
		(end 1.7 -0.9)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "30a1b40e-819c-410f-982d-969d14f423de")
	)
	(fp_line
		(start -1.7 0.9)
		(end 1.7 0.9)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "81b11d59-bd73-4cbb-a7bd-a15639496f9f")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -2.8 -1.1) (xy 2.8 -1.1) (xy 2.8 1.1) (xy -2.8 1.1)
		)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill yes)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "c470305b-e535-497a-86a0-7193116b66b5")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 0.8)
		(end -1.6 -0.8)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4d6704d7-db39-4267-8a25-53187f89784a")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 0.8)
		(end 1.6 0.8)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "9dc8ba8f-f95b-48d8-8233-2c7277c603c2")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 -0.8)
		(end -1.6 -0.8)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "dd093837-9000-44d4-8d82-6d405d75928a")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 0.8)
		(end 1.6 -0.8)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "f3751fa7-645f-4690-b21a-23fda9f09fa5")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -1.8 0)
		(size 1.6 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "0a536223-b79f-44ea-bbf6-d8ffd716159d")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 1.8 0)
		(size 1.6 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "8ec2f750-56d9-41b2-8463-3e3149938429")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "/Users/christianratcliffe/Dropbox/Christian's/MyKiCadLibraries/3DModels/M8/782763301.stp"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -0 -0 90)
		)
	)
)
