(footprint "OSC_ECS-2033-500-BN"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.7359 -1.707628 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6298a501-79db-4f85-9ccc-1b0f286c6853")
		(effects
			(font
				(size 0.320831 0.320831)
				(thickness 0.080208)
			)
		)
	)
	(property "Value" "OSC_ECS-2033-500-BN"
		(at 2.114613 1.919253 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b5cff3a2-cb67-4b28-82ea-f9eaa03030c7")
		(effects
			(font
				(size 0.320578 0.320578)
				(thickness 0.080145)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "1b753493-3c78-46d4-ba48-134508d1cff1")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "a18ad25b-b038-4ea8-bfe8-0387c6ee48aa")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_circle
		(center -1.977 0.7)
		(end -1.877 0.7)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f7111d44-217f-40a2-90b6-1e1b0faf8aa3")
	)
	(fp_line
		(start -1.7 -1.4)
		(end 1.7 -1.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "2511d9a4-48ae-4a79-a911-9fae5b4eeec1")
	)
	(fp_line
		(start -1.7 1.4)
		(end -1.7 -1.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "922766dd-d7bc-4e25-8a7b-556257c9e173")
	)
	(fp_line
		(start 1.7 -1.4)
		(end 1.7 1.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "42b7f6e5-fd61-48cf-a61e-5ab48409890f")
	)
	(fp_line
		(start 1.7 1.4)
		(end -1.7 1.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "117e7c57-2695-4613-aa7b-839ea861a733")
	)
	(fp_line
		(start -1.25 -1)
		(end 1.25 -1)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "deeb2b69-47fb-4754-9bfd-613e4bbb79ce")
	)
	(fp_line
		(start -1.25 1)
		(end -1.25 -1)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "5a026258-44b9-4bc1-a59a-a03968ae113a")
	)
	(fp_line
		(start 1.25 -1)
		(end 1.25 1)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "202421ac-2676-4504-958c-45e9fd74e668")
	)
	(fp_line
		(start 1.25 1)
		(end -1.25 1)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b8dd6184-1fb8-4fc0-8657-67232bca7f89")
	)
	(fp_circle
		(center -1.977 0.7)
		(end -1.877 0.7)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6172da85-6f1d-4b71-8332-fedfc6ceafe0")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -0.9 0.7)
		(size 1.1 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "58a10a05-59c1-49a0-9fd8-85b00fa6f096")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 0.9 0.7)
		(size 1.1 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "74643bae-b096-4bfa-a2f1-6db4c79363b5")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at 0.9 -0.7)
		(size 1.1 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "662d23f0-4336-4650-b8b5-ba86cc646a09")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -0.9 -0.7)
		(size 1.1 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "bdb7a210-bbd7-43fc-b4b8-eedf0f4a2c5b")
	)
	(embedded_fonts no)
	(embedded_files
		(file
			(name "ECS-2033-500-BN.step")
			(type model)
			(data |KLUv/aDmVAQArAACSu6pPyvgcFRSbPiHWH8oywFkO+/+ZK9VuIGWDOhcsrt3SlmzAi+v/AbGGDHC
[encoded data, 47547 characters]
				NdAxlvCX7zf0fgV+VcQYhiwsQ5FnW/U0OfcDqWP4RxhJleCYR08hqe4pe78Wq3hV9Cui2DcMAQ==|
			)
			(checksum "3C2D41617E689AE9A2338C40EC292F10")
		)
	)
	(model "kicad-embed://ECS-2033-500-BN.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
