(footprint "POEA1FB1V10W1X12"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.3 5.5 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "58ad9b28-9d01-45ff-bd52-004349f99d6b")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.1)
			)
		)
	)
	(property "Value" "POEA1FB1V10W1X12"
		(at -0.4 8.9 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "2426d9df-4b75-4132-8db4-7a38ef74bc62")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "ba085e70-5756-4946-9a64-3931ac5e3388")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "cbebcabd-5cd6-4887-9b8a-47fc3505a5a1")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -0.4 7.1 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b98e867e-7494-4562-9da7-bc1d7ad0e67c")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd rect
		(at 0 0)
		(size 1.27 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "0d2cb6fc-ab76-42f1-9747-6f79035003f5")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -2.54 0)
		(size 1.27 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "90d352c6-0605-456c-914c-fbcbd7d83de6")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -5.08 0)
		(size 1.27 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "28cfd97c-f4e1-496e-b8dc-24593b18e047")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -7.62 0)
		(size 1.27 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "5a8e3763-2d75-40ab-b035-9270cbc83fad")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -7.62 -13.36)
		(size 1.27 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "2c6ee384-4fef-44a9-bafc-e3b8f74050d0")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -5.08 -13.36)
		(size 1.27 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "85f20fa8-58a5-4497-a5bf-02b59655cc4a")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -2.54 -13.36)
		(size 1.27 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "b09898fa-28ab-4987-8614-df514d8fc6ed")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at 0 -13.36)
		(size 1.27 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "9365aca5-c7c2-4d13-898b-27072572b5e0")
	)
	(embedded_fonts no)
	(embedded_files
		(file
			(name "POEA1FBxVxWxXx.STEP")
			(type model)
			(data |KLUv/aCqqCYAzEsDngLFRQklII+T5aHCDQJk6qsM5jG5qh8TDaCPlElKmdJUJJay7P8CBLVAGh8K
[encoded data, 532413 characters]
				kWUAT45B+eVZZxLYMbI=|
			)
			(checksum "4AC53E41DAE9A72A2B9A1E0901AE6945")
		)
	)
	(model "kicad-embed://POEA1FBxVxWxXx.STEP"
		(offset
			(xyz -3.75 6.75 5.25)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
