(footprint "RESC3216X125N"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0.040025 -2.636935 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c4aa6551-0308-47d1-a32d-d5a22fd72965")
		(effects
			(font
				(size 1.000732 1.000732)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "RESC3216X125N"
		(at 5.12379 2.63695 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "da8cd857-ad59-4b7b-b2cb-00b0f8100352")
		(effects
			(font
				(size 1.00074 1.00074)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "80c46a64-5d26-45cb-87dc-7491d9de0ac1")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e979be11-ef2c-4614-a859-1c21a58d71be")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -1.63 -1.09)
		(end 1.63 -1.09)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "da222f90-30e0-4fdb-96fb-1f2025794f9b")
	)
	(fp_line
		(start -1.63 1.09)
		(end 1.63 1.09)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e2f7a967-be14-4674-a902-331dcd956b42")
	)
	(fp_line
		(start -2.36 -1.16)
		(end 2.36 -1.16)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "cdd369e4-60dd-4dcf-9f00-49498c0f24dc")
	)
	(fp_line
		(start -2.36 1.16)
		(end -2.36 -1.16)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "04a94a63-1eee-4bbc-974c-a05ebb85a96f")
	)
	(fp_line
		(start 2.36 -1.16)
		(end 2.36 1.16)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "fdb43b16-38de-4666-a10b-d1fc7d4c011b")
	)
	(fp_line
		(start 2.36 1.16)
		(end -2.36 1.16)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "b8c83b2f-9991-42d6-b621-efb22dff39ad")
	)
	(fp_line
		(start -1.75 -0.9)
		(end 1.75 -0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "fe028f71-077e-4b44-b582-ea3a967cd1e9")
	)
	(fp_line
		(start -1.75 0.9)
		(end -1.75 -0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b1916e71-f68d-4562-81eb-aa296f48eda3")
	)
	(fp_line
		(start 1.75 -0.9)
		(end 1.75 0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "ca7b40e7-9aff-4dfa-abaa-20ed176737db")
	)
	(fp_line
		(start 1.75 0.9)
		(end -1.75 0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6024c89b-f619-4729-a5bb-1e51923423a6")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -1.505 0)
		(size 1.2 1.82)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "41f82cd6-3ccf-4d3a-88e9-06a0865be6ef")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 1.505 0)
		(size 1.2 1.82)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "d4207822-9608-4e7c-b13e-57a71ae9cca6")
	)
	(embedded_fonts no)
	(embedded_files
		(file
			(name "0ZCJ0035AF2E.step")
			(type model)
			(data |KLUv/WB27+3mADoizScs4I6Iqg26tTPKL/FjgTfQW1W2Q19/NhSsDflzuWlnklxShce8XokYo0Ex
[encoded data, 10368 characters]
				UrMzQrMCvWDQoVfotYWWQHu7dbq+OcfOBUjgXPTfcyl9ZPNzzv+mIeqncAT8AQ==|
			)
			(checksum "C6FBE441079AF445F62D53ACB702C41F")
		)
	)
	(model "kicad-embed://0ZCJ0035AF2E.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
