(footprint "JST_SM05B-SRSS-TB_LF__SN_"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -1.768 -5.9064 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c114f2cd-7d83-490c-b7b2-104850cf2ae5")
		(effects
			(font
				(size 0.64 0.64)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "JST_SM05B-SRSS-TB_LF__SN_"
		(at 5.96 1.5936 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "2038d098-6176-4a96-a575-f9e0572647f4")
		(effects
			(font
				(size 0.64 0.64)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "37383d21-9bf3-4c5f-a131-b95898859e48")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "fdf2b9f4-25be-457e-9beb-171a04ac9ee1")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -3.5 -3.55)
		(end -3.5 -1.21)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "2d82f34b-8bbe-4ec1-ac48-2f1102ea6a84")
	)
	(fp_line
		(start -2.61 -3.55)
		(end -3.5 -3.55)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6bd16285-4686-4de1-b5aa-219ec701ddf6")
	)
	(fp_line
		(start -2.39 0.7)
		(end 2.39 0.7)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ddd128f3-723c-4e4c-afe0-266a1580c526")
	)
	(fp_line
		(start 2.61 -3.55)
		(end 3.5 -3.55)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "49acc434-e6e6-4bff-a09f-b0463b5f0b00")
	)
	(fp_line
		(start 3.5 -3.55)
		(end 3.5 -1.21)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b47ecf1f-6a83-4e2b-a362-696bb0707a70")
	)
	(fp_circle
		(center -2 -5.2)
		(end -1.9 -5.2)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "bc78f3a7-00b5-475f-a52e-3458d3e30d7f")
	)
	(fp_line
		(start -4.15 -1.15)
		(end -3.75 -1.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "86d75c1b-8a44-4082-a47b-b312a0395d3a")
	)
	(fp_line
		(start -4.15 1.15)
		(end -4.15 -1.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "76859c62-a807-41c8-bb84-ca92723020a9")
	)
	(fp_line
		(start -3.75 -4.9)
		(end 3.75 -4.9)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "7cbf79f1-bd38-4dcf-9c2d-df253220c4c8")
	)
	(fp_line
		(start -3.75 -1.15)
		(end -3.75 -4.9)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "17e05595-f50b-4033-b89e-95c0537f58d9")
	)
	(fp_line
		(start 3.75 -4.9)
		(end 3.75 -1.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "efe13e57-bc84-4678-aaec-b4aa1d161fba")
	)
	(fp_line
		(start 3.75 -1.15)
		(end 4.15 -1.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "11bafe21-2d3f-4280-a34e-d1692998b390")
	)
	(fp_line
		(start 4.15 -1.15)
		(end 4.15 1.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "67df186c-6c2f-470c-8f04-949159eb6efc")
	)
	(fp_line
		(start 4.15 1.15)
		(end -4.15 1.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "3ea49a16-79d0-44a1-a241-b1cbaa7e212d")
	)
	(fp_line
		(start -3.5 -3.55)
		(end 3.5 -3.55)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a3ffd8b2-394f-41ca-a88c-2ba3adeceab1")
	)
	(fp_line
		(start -3.5 0.7)
		(end -3.5 -3.55)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "1752ed7b-06d0-4511-9368-ff8b1c118f73")
	)
	(fp_line
		(start 3.5 -3.55)
		(end 3.5 0.7)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b8f4f0b4-8c12-4a24-a5ae-b5ed38e9b0ef")
	)
	(fp_line
		(start 3.5 0.7)
		(end -3.5 0.7)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "63952ab3-f813-4dc0-8543-927aec9c6946")
	)
	(fp_circle
		(center -2 -5.2)
		(end -1.9 -5.2)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "7d7e39cc-099a-4e04-b618-be83c6946af4")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -2 -3.875)
		(size 0.6 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "dea2c86e-82fa-4dc2-b8b7-4af0493d920f")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -1 -3.875)
		(size 0.6 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "8ea956c2-9b99-4027-99b8-8ed7a901c965")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at 0 -3.875)
		(size 0.6 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "86bcdf3d-df60-4e10-aa4f-2764dd312a5b")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 1 -3.875)
		(size 0.6 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "99eaedd8-6277-45fb-b09b-fb20f2cfed37")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 2 -3.875)
		(size 0.6 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "4e4d80ba-f104-4904-a40b-9119da86f29f")
	)
	(pad "S1" smd rect
		(at -3.3 0)
		(size 1.2 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "ac7a065e-b2b6-42dd-b8e4-c1b9b2f3ccd5")
	)
	(pad "S2" smd rect
		(at 3.3 0)
		(size 1.2 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "ac22a8f2-a403-4c8e-9b17-81b9ddd887a7")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "/Users/christianratcliffe/Downloads/SM05B-SRSS-TB_LF__SN_/SM05B-SRSS-TB_LF__SN_.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
