(footprint "SOT91P240X110-3N"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 1.31 -2.635 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "68f76f9b-3e33-4389-b29c-d70c8c0e67ac")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "SOT91P240X110-3N"
		(at 8.295 2.635 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "3ba2ffde-6e80-4c28-94bd-02dd46581208")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "2f53dd33-8a13-492b-a0db-ec3c6f44d54d")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "92f3bea6-3e6b-4df7-864f-d7e97efd8a4d")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -0.205 -1.45)
		(end 0.65 -1.45)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1b7b0c3d-b0f8-4bdc-a840-197d4010ead1")
	)
	(fp_line
		(start 0.65 -1.45)
		(end 0.65 -0.625)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c0208150-8eb6-4ae4-9c27-b65fa89f9c46")
	)
	(fp_line
		(start 0.65 0.625)
		(end 0.65 1.45)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6b29294e-fffe-4afc-a251-2411a72a36df")
	)
	(fp_line
		(start 0.65 1.45)
		(end -0.205 1.45)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b7557362-fd86-4b3e-bc5e-f9121612eacc")
	)
	(fp_circle
		(center -2.25 -0.915)
		(end -2.15 -0.915)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6ced8099-a75e-4aed-8dc1-c040ddfeffa0")
	)
	(fp_line
		(start -1.865 -1.7)
		(end -1.865 1.7)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "62f63a80-4a5a-4159-a978-4ac84571bfc5")
	)
	(fp_line
		(start -1.865 1.7)
		(end 1.865 1.7)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "eae97fab-3c33-463e-a16e-0893d174a6e6")
	)
	(fp_line
		(start 1.865 -1.7)
		(end -1.865 -1.7)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "4ac12241-0b03-4d92-ba03-8c52f9345928")
	)
	(fp_line
		(start 1.865 1.7)
		(end 1.865 -1.7)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "d65b190a-cd09-4ab1-b5ea-c7f21c00bba8")
	)
	(fp_line
		(start -0.65 -1.45)
		(end 0.65 -1.45)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "66d7a39d-9765-4140-a1a6-2a671858a51d")
	)
	(fp_line
		(start -0.65 1.45)
		(end -0.65 -1.45)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "9c5da192-7f12-4448-bca4-753fbb51e09c")
	)
	(fp_line
		(start 0.65 -1.45)
		(end 0.65 1.45)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d0258615-48ee-49c0-9c4f-bb3ec8b84fb7")
	)
	(fp_line
		(start 0.65 1.45)
		(end -0.65 1.45)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "ded2e2e5-162c-4226-9d35-b63d4b3648b2")
	)
	(fp_circle
		(center -2.25 -0.915)
		(end -2.15 -0.915)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b0e660f0-eeda-496e-9336-13eaa952ad05")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -1.07 -0.915)
		(size 1.09 0.61)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "0907071a-7398-4e21-b513-59ef943a306e")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -1.07 0.915)
		(size 1.09 0.61)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "cdd37dfc-8b69-4554-9428-ec8de71d910a")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at 1.07 0)
		(size 1.09 0.61)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "1d0b37a3-6ca5-419d-a664-57603cedbae6")
	)
	(embedded_fonts no)
	(embedded_files
		(file
			(name "APX810S-29SA-7.step")
			(type model)
			(data |KLUv/aBldwIA3OsBemQiSyfwsGo6+ucPPvf/rcz0xZmRu8TIvO8yKKVMMqVU9paIdo7E4cNhqgJs
[encoded data, 26730 characters]
				KNzg8m5QQifujwBvaTFwT/MxmpioC92mtw4=|
			)
			(checksum "6D9CEA9B2959AE6B0705040829236536")
		)
	)
	(model "kicad-embed://APX810S-29SA-7.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
