(footprint "INA180A3IDBVR"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.06 -2.508 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "0acc05f9-f7db-4be3-8c27-618b2e4e704e")
		(effects
			(font
				(size 0.8 0.8)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "SOT95P280X145-5N"
		(at 5.528 2.508 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4a2ba5ba-a951-4931-960b-1a26674fbbcb")
		(effects
			(font
				(size 0.8 0.8)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "df853465-d4a7-4d35-a53e-3ff09b1e8b5f")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "25e38fd6-2bb9-4469-b3b6-f391e5fde565")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -0.33 -1.45)
		(end 0.33 -1.45)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "0dd81544-3399-4a6f-9ebe-faeb985aa615")
	)
	(fp_line
		(start 0.33 1.45)
		(end -0.33 1.45)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "949331a1-0c6e-4fa0-a579-11349b5aef26")
	)
	(fp_line
		(start 0.8 -0.335)
		(end 0.8 0.335)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "3ffb0963-0e4e-4833-ac05-60e8f4b4b9ae")
	)
	(fp_circle
		(center -2.41 -1.05)
		(end -2.31 -1.05)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "7e94ec99-a987-4bcc-a94e-66930582b7a2")
	)
	(fp_line
		(start -2.11 -1.7)
		(end 2.11 -1.7)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "ff3d58d9-3479-48b5-962b-abe06c5b8743")
	)
	(fp_line
		(start -2.11 1.7)
		(end -2.11 -1.7)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "4f155b66-d65c-4db0-b5e7-29cdcbcd4cf2")
	)
	(fp_line
		(start 2.11 -1.7)
		(end 2.11 1.7)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "be56d5e5-3570-44ce-8111-c2a9e199b593")
	)
	(fp_line
		(start 2.11 1.7)
		(end -2.11 1.7)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "912f7072-fdfa-484e-8743-96b107167ccb")
	)
	(fp_line
		(start -0.8 -1.45)
		(end 0.8 -1.45)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "3fe4ef7e-1087-487b-8060-4791ea5888f7")
	)
	(fp_line
		(start -0.8 1.45)
		(end -0.8 -1.45)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4d314ac9-5552-4882-835b-983a07a82738")
	)
	(fp_line
		(start 0.8 -1.45)
		(end 0.8 1.45)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "abf41ee8-5968-4b93-987f-a6f0073c8c61")
	)
	(fp_line
		(start 0.8 1.45)
		(end -0.8 1.45)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "12c30d37-8045-4b3a-86dc-45ba8490b2c4")
	)
	(fp_circle
		(center -2.41 -1.05)
		(end -2.31 -1.05)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "eb5b4fa4-be16-4bca-9b75-ec53dc74eca1")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -1.255 -0.95)
		(size 1.21 0.59)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "4f6c4e3c-9f34-4c02-82b6-c48ab092ecb1")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -1.255 0)
		(size 1.21 0.59)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "574fe2b6-e33c-4cae-8779-8d7953a93ebc")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -1.255 0.95)
		(size 1.21 0.59)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "acb12904-ddd0-4e48-b89f-a921185663a4")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at 1.255 0.95)
		(size 1.21 0.59)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "7867dd98-1d4a-46bd-a723-281e785493a5")
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 1.255 -0.95)
		(size 1.21 0.59)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "11c00bed-38c4-4705-856a-a6cc6cbffa1c")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "/Users/christianratcliffe/Dropbox/Christian's/MyKiCadLibraries/3DModels/M8/INA180A3IDBVR.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
