(footprint "NX3215SA32768KSTDMUA14"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14-3")
	(tags "Crystal or Oscillator")
	(property "Reference" "Y**"
		(at -0.275 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "8b5477b4-c443-4361-8807-216d706f7a4e")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Value" "NX3215SA32768KSTDMUA14"
		(at -0.275 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "8cbbf26c-ebcd-437c-82ed-55820b506265")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e5007156-3e10-45c2-afef-cedf7ca80049")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "7016e8fc-f271-4525-b59d-cdb390ccb8b5")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -2.3 0)
		(end -2.3 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b1c54106-edea-4e9c-b8d0-fe9f3159f7c8")
	)
	(fp_line
		(start -2.2 0)
		(end -2.2 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "eb7df1f3-58a6-4553-ad9c-d2314adb3ee4")
	)
	(fp_line
		(start -0.5 -0.75)
		(end 0.5 -0.75)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d2769f04-6cf6-4c86-af40-072dc7583565")
	)
	(fp_line
		(start -0.5 0.75)
		(end 0.5 0.75)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b7b0a329-7d29-4879-a8a1-5d97aa150936")
	)
	(fp_arc
		(start -2.3 0)
		(mid -2.25 -0.05)
		(end -2.2 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "44e0d5c6-207d-48fd-9161-ac8aa7cbc604")
	)
	(fp_arc
		(start -2.2 0)
		(mid -2.25 0.05)
		(end -2.3 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "0eb98418-a000-46f2-a505-0626da6742ea")
	)
	(fp_line
		(start -3.3 -1.9)
		(end 2.75 -1.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "ed4bbc31-be8f-4cec-810a-e814bf0b83a3")
	)
	(fp_line
		(start -3.3 1.9)
		(end -3.3 -1.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "52f30c0b-6713-4875-bf95-ec811e6bf498")
	)
	(fp_line
		(start 2.75 -1.9)
		(end 2.75 1.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "fe02f26b-a1da-4dc3-bda8-9132ae1b1a67")
	)
	(fp_line
		(start 2.75 1.9)
		(end -3.3 1.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "6729172e-6f74-4cb8-92b4-2aebb8650963")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 -0.75)
		(end 1.6 -0.75)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "3b5e9481-bc11-4d54-b9a7-7acdf0d685f3")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 0.75)
		(end -1.6 -0.75)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "fcef718f-3e99-4e0e-ac38-1482c356501d")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 -0.75)
		(end 1.6 0.75)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "f1ba9179-d02c-470a-bd13-f1f5706113ca")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 0.75)
		(end -1.6 0.75)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "40c95706-a34c-4a00-8e29-c7a8b13d6540")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -0.275 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "dc0810cb-2faa-4777-a7ed-973f77261004")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -1.25 0)
		(size 1 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "1f4a2a57-30c3-4830-a3da-a9b1231e17e8")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 1.25 0)
		(size 1 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "b227b12d-7674-4a85-8109-f47d6ce4c4c6")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KIPRJMOD}/M8Mini/NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14.stp"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
